Verify Tigase is Running
Prev | Chapter 11. Installation Using Web Installer | Next

## Verify Tigase is Running

You should see a list of listening ports.

    $ lsof -i -P
    COMMAND   PID   USER   FD   TYPE   DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
    java    18387 tigase  141u  IPv6 22185825      0t0  TCP *:8080 (LISTEN)
    java    18387 tigase  148u  IPv6 22185834      0t0  TCP *:5222 (LISTEN)
    java    18387 tigase  149u  IPv6 22185835      0t0  TCP *:5223 (LISTEN)
    java    18387 tigase  150u  IPv6 22185836      0t0  TCP *:5290 (LISTEN)
    java    18387 tigase  151u  IPv6 22185837      0t0  TCP *:5280 (LISTEN)
    java    18387 tigase  152u  IPv6 22185838      0t0  TCP *:5269 (LISTEN)

Prev | Up | Next
Start the Server | Home | Connect to the Web Installer